Killswitch: 00

Throttle: een signed byte met een waarde tussen -1 en 1

0 betekent hoveren, 1 beteken maximale snelheid omhoog, -1 betekent maximale snelheid omlaag

Magnetische Heading: signed byte, waarde tussen -1 en 1, 0 betekent houdt zelfde heading, 1 betekent draai maximaal rechtsom, -1 betekent maximaal linksom.

Sturing: een x en een y signed byte, negatief en positief over beide assen om alle kanten op de kunnen bewegen.

Gimbal

X en Y as beide van 0 – 180 graden